AutoCAD应用秘籍大全

一、AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能，但表格处理功能相对较弱，而在实际工作中，往往需要在AutoCAD中制作各种表格，如工程数量表等，如何高效制作表格，是一个很实用的问题。在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格，然后，再在表格中填写文字，不但效率低下，而且，很难精确控制文字的书写位置，文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入，可以插入Word或Excel表格，但是一方面修改起来不是很方便，一点小小的修改就得进入Word或Excel，修改完成后，又得退回到AutoCAD，另一方面，一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等，在Word或Excel中很难输入，那么有没有两全其美的方法呢，经过探索，可以这样较好解决：先在Excel中制完表格，复制到剪贴板，然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste
special，选择作为AutoCAD
Entities，确定以后，表格即转化成AutoCAD实体，用explode炸开，即可以编辑其中的线条及方字，非常方便。

二、在Word文档中插入AutoCAD图形
Word文档制作中，往往需要各种插图，Word绘图功能有限，特别是复杂的图形，该缺点更加明显，AutoCAD是专业绘图软件，功能强大，很适合绘制比较复杂的图形，用AutoCAD绘制好图形，然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法，可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出，然后插入Word文档，也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板，再在Word文档中粘贴。须注意的是，由于AutoCAD默认背景颜色为黑色，而Word背景颜色为白色，首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外，AutoCAD图形插入Word文档后，往往空边过大，效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整，空边过大问题即可解决。
三、线宽修改
AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT，来进行多义线线宽的修改（若不是多义线，则该命令将先转化成多义线，再改变其线宽），但是PEDIT操作繁，每次只能选取1个实体操作，效率低下。AutoCAD
R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令，用于成批修改多义线线宽，非常方便高效。在AutoCAD2000中，还可给实体指定线宽（LineWeight）属性修改线宽，只需选择要改变线宽的实体（实体集），改变线宽属性即可，线宽修改更加方便，须注意的是，LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量WDISPLAY，该变量为ON，则在屏幕上显示LineWeight属性线宽，该变量为OFF，则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽，两者之间的区别是，LineWeight线宽是绝对线宽，而多义线线宽是相对线宽，也就是说，无论图形以多大尺寸打印，LineWeight线宽都不变，而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化，命令scale对LineWeight线宽没什么影响，无论实体被缩放多少倍，LineWeight线宽都不变，而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
四、图形的打印技巧
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形，需要到别的计算机去打印AutoCAD图形，但是别的计算机也可能没安装AutoCAD，或者因为各种原因（如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常，通过网络打印，网络打印不正常等），不能利用别的计算机进行正常打印，这时，可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件，形成打印机文件，然后，再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机，方法为：copy
＜打印机文件＞prn
/b，须注意的是，为了能使用该功能，需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机，并将它设为默认打印机，另外，COPY后不要忘了在最后加／b，表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
五、选择技巧
用户可以用鼠标一个一个地选择目标，选择的目标逐个地添加到选择集中，另外，AutoCAD还提供了Window（以键入“w”响应Select
object：或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select
object：提示），Crossing（以键入“C”响应Select
object：或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select
object：提示），Cpolygon（以键入“CP”响应Select
object：），Wpolygon（以键入“WP”响应Select
object：）等多种窗口方式选择目标，其中Window及Crossing用于矩形窗口，而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口，在Window及Wpolygon方式下，只有当实体的所有部分都被包含在窗口时，实体才被选中，而在Crossing及Cpolygon方式下，只要实体的一部分包括在窗口内，实体就被选择像。
AutoCAD还提供了Fence方式（以键入“F”响应Select
object：）选择实体，画出一条不闭合的折线，所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时，有时会不小心选中不该选择的目标，这时用户可以键入R来响应“select
objects：”提示，然后把一些误选的目标从选择集中剔除，然后键入A，再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时，然后连续单击鼠标左键，这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示，直到所选实体高亮度显示，再按下enter键（或单击鼠标右键），即选择了该实体。还可以有条件选择实体，即用'filter响应select
objects：，在AutoCAD2000中，还提供了QuickSelect方式选择实体，功能和filter类似，但操作更简单，方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强，灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
六、质量属性查询
AutoCAD提供点坐标（ID），距离（Distance），面积（area）的查询，给图形的分析带来了很大的方便，但是在实际工作中，有时还须查询实体质量属性特性，AutoCAD提供实体质量属性查询（Mass
Properties），可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等，须注意的是，对于曲线、多义线构造的闭合区域，应先用region命令将闭合区域面域化，再执行质量属性查询，才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
AutoCAD汉字处理技巧:
---第一例：空心字---
　　我们先来做一种最基本的效果。
　　步骤：
　　1、键入“Mtext”(多行文字)命令，打开“多行文字编辑器”，“字符”标签里选择一种中文字体，例如综艺体，并输入“空心字”三个字。

　　注：字体要选择笔划有宽度的，中英文均可，单线体（如txt.shx，gbenor.shx，gbcbig.shx等）没有什么效果处理可言（谁说的？）。

　　2、键入“Txtexp”（分解文字）命令，选择全部，回车分解所选文字。
　　注：在AutoCAD中，文字属于一类特殊的对象，必须分解成线后，才能对其进行更多的处理。“Txtexp”（分解文字）是Express工具集中的命令（即AutoCAD2000中文版菜单栏上的“快捷工具”，安装时你必须全部或定制安装才行），该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意，不要用“Explode”（分解）命令。

　　3、键入“Trim”(修剪)命令，框选“空心字”，剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
　　4、键入“Boundary”（建立边界）命令，确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项，按“拾取点”按钮，在每个笔划内部逐一点击，回车。

　　注：因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧，所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意，该命令的结果，实际上是在原地复制了一份对象，并且颜色变为随层色。可将原对象删除，以免影响操作。另外，对空心字而言，这一步也可不做（做了也无妨，下同），这里为后面某些字效的处理做准备。

　　5、在屏幕上框选“背景字”，按“Ctrl+1”，打开“对象特性”对话框，在“颜色”栏里，选择一种颜色，或者单击右侧的下拉箭头，选“其它”，这里有更多的颜色可供选择。

　　注：下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步，你可以自行更改颜色。
　　第二例：描边字---
　　步骤：
　　1、输入“描边字”，字体为琥珀体，并选择一种颜色，将“描边字”向旁边拷贝一份，注意在执行“Txtexp”（分解文字）命令之前进行复制，并输入一个整数值，方便后边操作。

　　2、键入“Mpedit（多重多义线编辑）命令，框选所有文字，回车，键入“W”，回车后输入新的线宽，本例中输入40。

　　注：线宽数值不要太大，否则笔划间距就小，打印出来会模糊不清。
　　另外，如键入“S”（样条曲线）选项，可以制作“曲线字”。看看效果，是不是很意外？注意确认在执行“Boundary”（建立边界）命令后删除了原对象，否则有的笔划存在反转扭曲现象。

　　3、键入“Move”（移动）命令，选择拷贝的那份文字，输入第一步中记下的数值，将其移动到原位。

--第三例：外框字---
　　外框字也就是轮廓字，我们用“偏移”命令来制作。
　　步骤：
　　1、输入“外框字”字，字体为黑体，并将“外框字”向旁边拷贝一份，并输入一个整数值，方便后边操作，同样，在执行“Txtexp”（分解文字）命令之前进行。

　　2、键入“Office”（偏移）命令，输入合适的偏移距离，本例中输入150，点选“外”字的各个部分，将其同心拷贝，用同样的方法制作另两字的外框。

　　注：对某些字而言，内部笔划不用偏移，例如“国”字，只偏移“口”就行了，这是与“描边字”不同的地方。

　　3、键入“Trim”(修剪)命令，逐一剪掉多余的部分，只保留每个字的外轮廓。
　　注：有的汉字笔划较多，偏移后重复的地方也太多，稍不注意就会修剪出错，故你可以采取边偏移边修剪的方法。修剪完毕后，使用“Boundary”命令建立边界，你就可以进行多次偏移，从而制作出多层的轮廓效果。

　　4、最后键入“Move”（移动）命令，输入第一步中记下的数值，把刚才拷贝在一边的“外框字”移到原位置对齐即可。
---第四例：拉伸字---
　　步骤：
　　1、输入“拉伸字”，字体为黑体。
　　2、键入“Stretch”（拉伸）命令，分别框选各个文字的上或下半部分向上或下拉伸。
　　注：如果你有把握，可用“Mstretch”（多重图元拉伸）命令一次性完成。有时，也需要逐个笔划进行拉伸，以创造更为夸张的效果。

　　3、键入“Solid”（填充）命令，逐一填充文字的所有笔划，完成。
　　注：对于带圆弧的笔划最好分多次填充，才能保持原来的外观。另外，如果用下面将提到的“图案填充”命令并选择“Solid”图案，会更加省事。

　　在AutoCAD中，文字的胖瘦可通过两种方式修改，第一，用“Dtext”（动态文本）命令输入文字，然后在“对象特性”对话框里修改“宽度”，或者用“Textfit”（文字调整）命令在屏幕上调整，该命令仅对动态文本有效。第二，在“文字样式”对话框中调整“宽度比例”。应该说这不属于拉伸字的范畴，这里仅为大家作一个说明。

---第五例：立体字---
　　步骤：
　　1、输入“立体字”，字体为琥珀体，并在分解文字之前拷贝一份后用。
　　2、键入“Extrued”（挤压）命令，框选“立体字”，提示“拉伸高度”输入“-300”。
　　注：之所以输入负值，是在执行第六步后可使拷贝的“立体字”移到原位置能居于立体字的上端面。若输入正值，应将其沿Z轴正向移动相同的高度，其结果是一样的。

　　3、键入“Rotate3d”（三维旋转）命令，框选“立体字”，回车，按“两点”从左到右定义轴，随后输入旋转角度，例如30。

　　注：文字似乎变矮了，实际上文字本身高度并没有变矮，只是在三维旋转的作用下，文字与XY平面成一角度，由于投影的关系才变得矮了。

　　4、再次执行该命令，按“两点”从上到下定义轴，角度依然输入30。
　　5、用同样的方法将刚才拷贝在一边的“立体字”按相同的角度旋转两次。
　　6、键入“Move”（移动）命令，把旋转后的“立体字”移到原位置对齐即可。
---第六例：网格字---
　　既然字体被分解后转化为直线和圆弧，就可以使用“图案填充”命令，下面我们就利用这个命令来制作几例字体效果，先来做网格字。

　　步骤：
　　1、输入“网格字”，字体为琥珀体。
　　注：建议选择笔划较粗的字体，这样容易出效果。
　　2、键入“Bhatch”（图案填充）命令，打开“图案填充”对话框，点“快速”标签下“图案”右边的按钮，打开“图案填充”调色板，单击“ANSI”标签，选择名为“ANSI37”的图案，“确定”后返回，在“比例中”输入合适的值，点“拾取点”按钮，在笔划内部逐一单击，回车单击“确定”。

　　注：如果填充图案太密，或拒绝填充，用“Hatchedit”（图案填充编辑）命令进行调整，直到比例合适为止。

　　3、键入“Erase”（删除）命令，将笔划框线删除，网格字就做好了。
　　注：AutoCAD2000相对于前一版本提供了更多的图案，选择其它图案还能制作如下字体效果：

　　“线条字”：在“ANSI”标签下选择图案“ANSI31”。
　　“蜂窝字”：在“其它预定义”标签下选择图案“HONEY”。
　　“编织字”：在“其它预定义”标签下选择图案“EARTH”。
　　“砖纹字”：在“其它预定义”标签下选择图案“AR-BRSTD”。
---第七例：底纹字---
　　在本例中，我们将综合运用“外框字”和“网格字”的制作方法，来创造“底纹字”的效果。
　　步骤：
　　1、按“外框字”的制作方法，文字输入“底纹字”，字体为海报体，偏移距离300，并在分解文字之前拷贝一份后用。

　　注：最好在“多行文字编辑器”里加大字距，以免轮廓相互重叠。
　　2、键入“Bhatch”（图案填充）命令，打开“图案填充”对话框，点“快速”标签下“图案”右边的按钮，打开“图案填充”调色板，单击“其它预定义”标签，选择名为“ANSI38”的图案，“确定”后返回，在“比例中”输入合适的值，点“拾取点”按钮，在各个字的外框线内逐一单击（注意不要点在笔划内），回车单击“确定”。

　　注：既然是底纹，图案可任意选择，只要不是“Solid”就可以。
　　3、键入“Move”（移动）命令，把刚才拷贝在一边的“底纹字”移到原位置对齐，或者稍微偏移一点。

　　4、键入“Erase”（删除）命令，将轮廓线删除。
　　注：如果文字被底纹覆盖，可用“Draworder”（排序）命令将文字置于底纹上方。注意，在有关重叠对象的操作中，会经常用到这个命令。

　　按照本例还可制作“挖洞字”的效果，只要用“Erase”（删除）命令，将笔划线及轮廓线全部删除，保持原文字所在位置为空，只留下图案部分就可以了，其中图案可任选。
---第八例：填充字---
　　从上几例制作中，我们自然会想到，能不能用图像文件来填充文字内部呢？答案是肯定的，这就需要用到“超级图案填充”这一功能强大的命令。

　　步骤：
　　1、输入“填充字”，字体为琥珀体。
　　2、键入“Superhatch”（超级图案填充）命令，打开“超级图案填充”对话框，点击“图像”按钮，在随后出现的“选择图象文件”
对话框里选择一个图像文件，例如一幅花朵的图像，点“打开”，出现“图像对话框”，确认复选“插入点”和“比例”为“在屏幕上指定”，然后点“确定”，随后在屏幕上按两次左键拉出所选图像，“接受该图像的位置吗”，回车，提示“制定选项”时，再次回车接受默认的“内部点”，在笔划内部逐一单击，回车后花朵图象就被填充到笔划内了。

　　好了，是不是有点CorelDRAW容器效果的味道？把文字笔划线条删除掉，也是一种不错的效果。

　　注：填充图象实际上是一个图象裁剪过程，而且拉出图像的大小会影响最终的填充效果，所以在拉出图像时最好能参照文字的位置，而且还要确认你要显示图象的哪一部分，使那部分大小覆盖整个文字，这样文字笔划所在位置的部分图像将被保留，而笔划之外的部分将被裁剪掉。如果所拉出的图象宽高小于文字的话，则图象是以平铺的方式填充的，你可用“Tframes”（取消外框）命令来隐藏平铺图象之间的框线，也可保留它们，创造另外一种效果也未尝不可。但千万别让图象太太小，在我的PⅡ400，128MB内存的机器上，……我差点以为这种效果做不出来了呢（笨）？

　　关于填充字的制作，其中蕴藏着许多变化，例如将每个笔划用不同的颜色填充，会得到一个五颜六色的文字效果。换用一幅渐变颜色的图象，就可以制作出“渐变字”。再或者用木纹的、大理石的图象，又可以制作出“木纹字”和“大理石字”等等。总之，随便用什么图象，最终都将体现出所填充图象自身的图案、颜色、纹理等效果来，你会觉得“Superhatch”（超级图案填充）命令的确是功能强大，名不虚传。
设置AutoCAD的系统变量:
一般情况下，我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置，取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时，就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能，就能使我们的工作更为便利、顺畅，大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来，供各位同仁参考。

　　系统变量的设置方法
　　在命令行Command:_中输入命令set（或setvar），进入系统变量设置状态，输入变量名和相应的设置值(注：在输入变量名时代之以“？”，可以查看所有的系统变量及其缺省值)。

　　常用的系统变量及功能
　　1、pickbox和
cursorsize：这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸，绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox
缺省值为3，取值范围为0～32767；cursorsize缺省值为5，取值范围为1～100。
2、aperture:用于控制对象捕捉（Object
SNAP）靶区大小，在进行对象捕捉时，其取值越大，就越可以在较远的位置捕捉到对象，当图形线条较密时，应设置得小一些；反之，设置得大一些方便操作。缺省值为10，取值范围为1～50。

3、ltscale和
celtscale：全局线型比率因子和局部线型比率因子，用于控制非连续线型的输出比率（即短线的长度和空格的间距），该变量的值越大，间距就越大。其中，ltscale对所有的对象有效，celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说：线型比率=ltscale＊celtscale。这二个变量的缺省值均为1，取值为正实数。

　　4、surftab1和
surftab2：用于控制三维网格面的经、纬线数量，该值越大，图形的生成线越密，显示就越精确。缺省值为6，取值范围为2～32766。

　　5、isolines:
三维实体显示分格线控制，其值越大，分格线越多，显示越精确。缺省值为4，取值范围为0～2047
6、facetres:
用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度，其值越大，生成的图像越光滑。缺省值为0.5，取值范围为0.01～10
使用AutoCAD提高绘图效率的途径和技法：
遵循一定的作图原则
为了提高作图速度，用户最好遵循如下的作图原则：
1．作图步骤：设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2．绘图始终使用1：1比例。为改变图样的大小，可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
3．为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽，而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制（BYLAYER）。
4．需精确绘图时，可使用栅格捕捉功能，并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5．不要将图框和图形绘在同一幅图中，应在布局（LAYOUT）中将图框按块插入，然后打印出图。
6．对于有名对象，如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等，命名时不仅要简明，而且要遵循一定的规律，以便于查找和使用。
7．将一些常用设置，如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中（即另存为*.DWF文件），以后绘制新图时，可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它，并开始绘图。
　　二、选用合适的命令
　　用户能够驾驭AutoCAD，是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后，会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中，尽管可有多种途径能够达到同样的目的，但如果命令选用得当，则会明显减少操作步骤，提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
1．生成直线或线段
（1）在AutoCAD中，使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段，但唯有LINE命令使用的频率最高，也最为灵活。
（2）为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系，应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线，然后再用TRIM剪截掉多余的部分。
（3）欲快速生成一条封闭的填充边界，或想构造一个面域，则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。
（4）当一次生成多条彼此平行的线段，且各条线段可能使用不同的颜色和线型时，可选择MLINE命令。
2．注释文本
（1）在使用文本注释时，如果注释中的文字具有同样的格式，注释又很短，则选用TEXT（DTEXT）命令。
（2）当需要书写大段文字，且段落中的文字可能具有不同格式，如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等，则应使用MTEXT命令。
3．复制图形或特性
（1）在同一图形文件中，若将图形只复制一次，则应选用COPY命令。
（2）在同一图形文件中，将某图形随意复制多次，则应选用COPY命令的MULTIPLE（重复）选项；或者，使用COPYCLIP（普通复制）或COPYBASE（指定基点后复制）命令将需要的图形复制到剪贴板，然后再使用PASTECLIP（普通粘贴）或PASTEBLOCK（以块的形式粘帖）命令粘帖到多处指定的位置。
（3）在同一图形文件中，如果复制后的图形按一定规律排列，如形成若干行若干列，或者沿某圆周（圆弧）均匀分布，则应选用ARRAY命令。
（4）在同一图形文件中，欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条，或者生成一系列同心椭圆（弧）、圆（弧）等，则应选用OFFSET命令。
（5）在同一图形文件中，如果需要复制的数量相当大，为了减少文件的大小，或便于日后统一修改，则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块，再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。
（6）在多个图形文档之间复制图形，可采用两种办法。其一，使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中，然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二，用鼠标直接拖拽被选图形。注意：在同一图形文件中拖拽只能是移动图形，而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时，鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是，用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽，而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单，依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
（7）在多个图形文档之间复制图形特性，应选用MATCHPROP命令（需与PAINTPROP命令匹配）。
三、使用快车工具（EXPRESSTOOLS）
所谓快车工具，实际上是为用户设计并随AutoCAD
2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD
R14的优惠（Bonus）工具，其余的则已被舍弃或改进，同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展，而且能非常容易地结合在AutoCAD
2000的菜单和工具条中，使用起来方便快捷，故能明显提高你绘图的工作效率。
安装快车工具的方法，是在安装AutoCAD
2000时选择"完全"安装，或者选择带有"快车工具"选项的"用户"安装。假如当初不是这样，则应以"增加"方式重新安装AutoCAD
2000，并选择需添加的"快车工具"。
缺省时，AutoCAD
2000在启动时不把快车工具装入内存，以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时，工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS
TOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下，如果屏幕上未出现其"快车"菜单，你可以使用EXPRESS
MENU命令将菜单显示出来。
下面则是在屏幕上显示"快车"工具条的方法步骤：
（1）在下拉式菜单中，选择视图>工具条...，则出现"工具条"对话框。
（2）在名为"菜单组"的下拉组合框中，选择"快车"。
（3）在名为"工具条"的组合框中点选所需要的选项。凡冠以"X"的选项，将在屏幕上显示其工具条。
（4）单击"关闭"按钮，退出对话框。
四、打开或关闭一些可视要素
图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素（如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等）能够增强AutoCAD的性能。
（1）如果把FILL设为OFF，则关闭实体填充模式，新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓，它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果，可使用REGEN命令显示出来。另外，系统变量FILLMODE除控制填充模式之外，还控制着所有阴影线的显示与否。
（2）关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出，但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时，可通过状态条上的LWT按钮，或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项，用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭，以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
（3）如果把QTEXT设为ON，则打开快显文本模式。这样，在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框，打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果，可使用REGEN命令进行显示。另外，系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。
（4）禁止显示标示点。所谓标示点，是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点，能用REDRAW或REGEN命令清除，但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示，可将BLIPMODE设为OFF，以增强AutoCAD的性能。
（5）取消加亮选择。在缺省情况下，AutoCAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而，将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0，取消加亮选择时，也可增强AutoCAD的性能。
（6）顺便一提的是，将系统变量REGENMODE的值设为0，或者将REGENAUTO设为OFF，可以节省图形自动重新生成的时间。
五、及时清理图形
在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸，而且能降低AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套，因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。
六、使用命令别名和加速键
AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件，就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名，当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中，用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名，但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。
命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键，用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后，新定义的命令加速键方可使用。
CAD的图设密码：autocad2004及以上均可
步骤一:将要加密的文件另存，在出现的保存对话框中选右上角的Tools然后选其下的security
options...
步骤二：在打开的对话框中的Password...下的输入框中输入你的密码。
步骤三：在步骤二确定后,会出现密码确认对话框,在此再次输入你刚才输入的密码，两次输入的要完全一致。确定之后你的文件就加密了。再次打开时就要输入密码了。忘了密码文件就永远也打不开了，所以加密之前最好先备份文件。
AUOTOCAD的44点经验：
1．在AutoCAD中有时有交*点标记在鼠标点击处产生，用BLIPMODE命令，在提示行下输入OFF可消除它。
2．有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行，如打印命令，控制它的是系统变量CMDDIA，关掉它就行了。
3．椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定，当其为1时，生成的椭圆是PLINE。
4．CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生，其在程序执行中应设为0。
5．DIMSCALE决定了尺寸标注的比例，其值为整数，缺省为1，在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
6．BREAK将实体两点截开，在选取第二点时如用“@”来回答，可由第一点将实体分开。
7．CAD的较高版本中提供了形位公差标注，但圆度及同轴度中的圆不够圆，其实，AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中，其中2号和4号字符定义了圆形的形状，圆的弧度竟为127°，但不太好改正之（如改为90°更不好看）。
8．空心汉字字形如使用AutoCAD
R14中的BONUS功能（一定要完全安装AutoCAD，或自定义安装时选了它），有一个TXTEXP命令，可将文本炸为线，对做立体字十分有用。
9．AutoCAD
R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令，可实现弧形文本输出，使用方法为先选
圆弧，再输入文本内容，按OK。
10．BONUS中还有一个有用的命令，即MPEDIT，用它将多个线一齐修改为多义线，再改它的线宽。
11．image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令，它将位图嵌入文件中，只
用来显示，如炸开就成了空框架，如何使PCXIN等命令重现？请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下，用appload将其装入，然后就可以将位图导入（可编缉，可炸开）了。
12．BREAK命令用来打断实体，用户也可以一点断开实体，用法是在第一点选择后，输入“@”。常用一条线一段为点划线，另一段为实线时。
13．AutoCAD
R14中提供了大量的命令缩写，许多R13中无缩写的命令也有了缩写，下面提供了CAD中的单字符缩写：
A:ARC,B:Bmake,C:Circle,D:ddim,
E:erase,F:fillet,G:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,
O;offset,P:pan,R:redraw,S:stretch,T:mtext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X:explode,Z:zoo，可大量使用之，使用后会发现比鼠标点取快（尤其在1s输5个字符的速度下）。AutoCADR14大量扩充了简化命令，不仅增加了以首字母简化的命令（这里不列出），而且增加了用前两个字母简化的命令，常用的如：array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等，更加提高了用键盘输入命令的速度，对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
14．AutoCADR14的命令缩写也可用在R13，方法是将AutoCAD
R14下Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCADR13的Support子目录下。
15．AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要，它记录命令缩写内容，用户可自定义它们，格式如下：<命令缩写>
*命令名称。也可定义系统命令，AutoCADR14提供了sh命令，可执行DOS命令，但在Windows下作用不大。
16.AutoCAD
R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令，笔者认为其中NOTEPAD对自
定义CAD用途较大，但使用起来会发现屏幕一闪（进了DOS），又返回，十分让人不愉快，让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:
(defunc:notepad()(startapp"notepad"))
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除，重入CAD后，再将此程序用命令：（load
"note"）装入，下一次用NOTEPAD命令会有更好效果，最好将（load"note"）加入Support子目录下的ACADR14.lsp
中。
17．AutoCAD
R14中打印线宽可由颜色设定，这样机械制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层，在层中定义了线型和颜色，而在打印设置中设定线型与颜色的关系，效果良好。
18．AutoCAD
R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板，要好好加工它，把常用的层、块、标注类型定义好，再加上标准图框，可省去大量重复工作。
19．AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件，可以直接观察它们，如果学习开发Lisp应用程序，注意：R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD，在CAD2000中Lisp文件内容是加密的（笔者正在研究解密程序）。
20．AutoCAD二次开发工具很多，Lisp早就有了，R11提供了ADS（Acad
Develop
system），R12中提供了ADS对实模式下C编译器（如BC，MSC）的支持，R13提供ARX(Acad
RuntimeeXtend),R14提供了VB
Automation，这个Automation使VB编写CAD程序成为可能，渴望CAD编程的人有了一个最好的选择，不必学习ADS、ARX、ObjectARX，和AutoLisp，一起加入AutoCAD编程的世界。
21．用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD，这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句，acadr14.lsp（早期版本为acad.lsp），好似DOS的Autoexec.bat，一定要好好利用，在其中如定义了名为S：：STARTUP（）的函数可自动运行它（给CAD加个启用画面如何，可用STARTUP加startapp函数，也可加登录密码）。
22．将AutoCAD中的图形插入WORD中，有时会发现圆变成了正多边形，用一下VIEWRES命
令，将它设得大一些，可改变图形质量。
23形如f30H11()的标注如何去标注呢，请在文本内容中输入
“%%c30{H11(}{\H0.7x;\S+0.1^-0.2;})”，可以实现，如嫌太麻烦，就编个程序来简化操作。
24．AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中，但这样一来过多的块使文件过于庞大，用PURGE来清除它们吧，一次清一层，一定要多用几次呀！
25．AutoCAD
R14的帮助文件内容十分丰富，由很多本“书”组成，一层层打开，多看它们用处是很大的，其中包括了CAD的各方面，比任何CAD大全还全，你是否想您的帮助加入其中，请修改acad.cnt，加入自己帮助的链接。
26．在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件，在R14下用ahp2hlp.exe将其转变为.hpj
的文件和
.rtf的文件，再用HelpWorkshop工具（在VC5中有）将其项目打开，编译为.hlp文件。
27．在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途，用Slidelib.exe可将幻灯片作库，mc.exe可实现菜单的编译。
28．在作完零件图进行组装时，可将零件图块插入后焊开，再用group成组后组装，这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态，取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改，要移动零件时再打开组状态。
29．在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件，将其修改可将自己的命令加入菜单中，再用
menu命令装入，可参加AutoCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单，可在工具条上点右键，在toolbar对话中，点new按钮，输入工具条后，一个新工具条产生，再选Customize按钮，选定custom，将空按钮拖入工具条中，再在空按钮上按右键，这样就可定义自己的按钮图标和命令。
30．AutoCAD的状态行也可自定义，用DIESEL语言可以访问它，最简单的方法用modemacro命令，后输入$(getvar,clayer)，以后当前层名就显示在状态行上，用户化可谓无孔不入吧！
31．AutoCAD的图形格式为.dwg，也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds，如果用render命令可存为.pcx、.tga、.tif格式，AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式，要为系统装一个名为“Raster
fileexport”的打印机，用它打印到文件，ACAD2000还可将文件存为JPG格式。
32．render进行着色时，render无关闭按钮，用户可用：(arxunload
"render")，因为它是ARX文件扩展的功能。
33．dimzin系统变量最好要设定为8，这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零，用户直接接受缺省值十分方便快捷。
34．如遇到快捷键失效，如^o失去作用，变为正交模式切换的情况，请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。
35．在多行文字（mtext）命令中使用Word97编辑文本。
Mtext多行文字编辑器是AutoC
AD
R14中的新增功能，它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式，它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本，这一功能可以用如下方法实现：
打开“Tools”菜单选“Preferences”
命令，“Preferences”对话框弹出后，打开“Files/Text
Editor，Dictionary，andFontFileName/TextEditor
Application/Internal”，双击“Internal”，出现“Selecta
file”对话框，接着找到“Winword.exe”应用程序文件，击“打开”钮，最后单击“OK”返回。完成以上设置后，用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序，为AutoCAD中的文本锦上添花。
36．巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非常实用的命令，如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令，尤其适用于大批文字的修改，但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“LoadApplication
...”选项，再利用对话框打开AutoCAD
R14/Support下的Chtext.lsp文件，然后击
“Load”钮，或者也可以直接在命令行中键入“（load“chtext”）”
以达到载入的目的，如此做总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题，右击任意工具钮，弹出“Toolbars”对话框，击“Customize...”钮，在“Categories：”中选“Custom”项，将出现的空按钮拖到工具条中目标位置，击“Close”钮返回，接着右击空按钮，出现“ButtonProperties”对话框，在“Name：”栏中为命令钮命名，“Help：”栏中你可写入或不写入内容，然后在“Macro：”中键入“（load“chtext”）cht”，至于“Button
Icon",用户可选系统提供的图标，也可以点“Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件，最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”（注意：前面要有空格），所以你只要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
37.“Stretch”命令也是一个常用命令，但输入命令后，系统总要提示“select
objecttostretchbycrossing_windowor
crossing_polygon...”，要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选择目标。为了使操作简化，用户只需将系统提供的工具按钮做些小小的修改即可。右击任意工具按钮弹出“Toolbars”对话框，再右击“stretch”工具钮弹出“Button
Proporties”对话框，在“Macro：”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再点击处理后的工具钮就可以直接选择目标进行操作。
38．AutoCAD
R14用户通常均采用系统给出的缺省格式存盘，这种格式存盘的缺点是文件所占空间大，不能用低版本的应用程序（如：AutoCADR12、AutoCAD
R13）打开，为避免磁盘空间的浪费，你可以在“SaveDrawing
As”对话框的“保存类型”中选“AutoCADR12/LT2
Drawing”格式存盘。例如：同一dwg文件用两种方式存盘，它们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方法对配置较低的用户尤为实用。
39．有时在打开dwg文件时，系统弹出“AutoCAD
Message”对话框提示“Drawingfileisnot
valid”，告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作，然后打开“File”菜单，选“Drawing
Utilities/Recover”命令，或者在命令行直接用键盘输入“recover”，接着在“Select
File”对话框中输入要恢复的文件，确认后系统开始执行恢复文件操作。
40．汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“＊＊＊POP”的条目，每一条目定义了一列下拉菜单。将引号中的英文命令名称改为中文，存盘退出。再在R14中输入“menu”命令，将chinese.mnu菜单文件装入，下拉菜单就变成了中文。还可以再装入acad.mnu文件将菜单还原。　　
41．R14默认的“命令取消”键是“ESC”键，如果你已经习惯了R12的“Ctrl＋C”怎么办呢？点击菜单Tools\
preferences\compatibility\priorityfor
acceleratorkeys\autoCAD
classic，然后就可以用“Ctrl＋C”取消命令了，同时“ESC”键仍然有效。　　
42．trim命令中提示选取要剪切的图形时，不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时，要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时，输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线，回车，这时被该虚线接触到的图形全部被剪切掉。　　
43.单击“ObjectPropertys”工具条上的“Makeobjects'
layercurrent”按钮，然后在作图区选择要去的图层上的任一图形，当前层立刻变换到选取的图形所在层。　　
44.用R14打开R12的文件时，即使正确地选择了汉字字形文件，还是会出现汉字乱码，原因是R14与R12采用的代码页不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp
后，首先选中“R11／R12”复选框，再单击“Browse”按钮，选择要转换的文件或目录，然后选择新的代码页，ANSI936或GB2312均可，单击“Start
Conversion”即开始转换。转换后，在R14中就能正确地显示汉字
AutoCAD文字输入全攻略：
一、AutoCADR14软件的“文字样式”
AutoCAD
R14软件中输入的文字均有一个文字的样式名，不同的样式名可设置成相同或不相同的字体。改变文字的字体，就需要选择不同的文字样式。文字样式的设置可在AutoCAD

R14菜单的“格式文字样式”下拉菜单命令中设置。如图一所示：
1、样式名:显示文字的样式名称，增加、重命名、删除样式。样式名最多可以包括31
个字符。字符中可以包含字母、数字、美元符号($)、下划线(_)、连字符(-)
和中文字符。AutoCAD
将样式名中的小写字母自动转换为大写字母。考虑到人们的使用习惯，建议用直观的中文字符样式名。如图二所示：

2、字体:通过改变不同的字体名、字体样式、高度来修改文字样式使用的字体。“字体名”
列表框内列出了在WINDOWS9.X系统中已注册的TrueType
所有字体(字体名前以T符号标示)和AutoCAD软件Fonts目录下已编译的所有形
(SHX)字体的字体名(如图三所示)。
TrueType字体为微软公司和Apple公司共同研制的字型标准。图形中的TrueType
字体是以填充的方式显示出来，在打印时，TEXTFILL
系统变量控制该字体是否填充。TEXTFILL
系统变量的缺省设置为1，这时打印出填充的字体。SHX形字体属于“矢量字形”，是一种用形状或方程来描述字符轮廓的字符形式。这种字形的优点是在显示时字符可以任意缩小或放大，缺点是需要作大量处理。在选择SHX字体后,应选取“大字体”选项指定亚洲语言（包括简、繁体汉语、日语、韩语等）的大字体文件，已便使用正确的亚洲语言字体(如图四所示)。只有在“字体名”中指定SHX
文件，才可以使用“大字体”选项，只有SHX文件可以创建“大字体”。在选择TrueType
字体后,可改变TrueType字体“字体样式”，指定字体格式，如正常体、斜体、粗体等。选定“大字体”选框后，该选项变为“大字体”，用于选择大字体文件。如图五所示：“高度”
框内输入所选文字样式使用字体的省缺高度,
如果输入的高度为0.0000，每次用该文字样式输入文字时，AutoCAD
都将提示输入文字高度。如果输入值大于
0.0000，则用已设置的文字高度输入文字。在相同的设置下,不同的SHX字体、TrueType
字体显示的高度、宽度、间距均不同，如图六所示（图中各字体高度、宽度比例设置均相同）。图中可看出，SHX字体的英文字母比TrueType
字体的英文字母高,大字体的中文字比TrueType字体的中文字低。
常用的SHX字体:
txt标准的AutoCAD
文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述，它是一种简单的字体，因此绘制起来速度很快，txt字体文件为txt.shx。

monotxt等宽的txt
字体。在这种字体中，除了分配给每个字符的空间大小相同（等宽）以外，其他所有的特征都与txt
字体相同。因此，这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。
romans这种字体是由许多短线段绘制的roman
字体的简体（单笔划绘制，没有衬线）。该字体可以产生比txt字体看上去更为单薄的字符。
romand这种字体与romans
字体相似，但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符，特别适用于在高分辨率的打印机（如激光打印机）上使用。

romanc这种字体是roman字体的繁体（双笔划，有衬线）。
romant这种字体是与romanc字体类似的三笔划的roman
字体（三笔划，有衬线）。
italicc这种字体是italic字体的繁体（双笔划，有衬线）。
italict这种字体是三笔划的italic字体（三笔划，有衬线）。
scripts这种字体是script字体的简体（单笔划）。
scriptc这种字体是script字体的繁体（双笔划）。
greeks这种字体是Greek字体的简体（单笔划，无衬线）。
greekc这种字体是Greek字体的繁体（双笔划，有衬线）。
gothice哥特式英文字体。
gothicg哥特式德文字体。
gothici哥特式意大利文字体。
syastro天体学符号字体。
symap地图学符号字体。
symath数学符号字体。
symeteo气象学符号字体。
Symusic音乐符号字体。
常用的大字体(如图七所示):
hztxt单笔划小仿宋体。
hzfs单笔划大仿宋体。
china双笔划宋体。
常用的中文大字体图例,详图七所示:
3、效果:修改字体的特性，例如高度、宽度比例、倾斜角、倒置显示、反向或垂直对齐。如图八所示:
“垂直”：可使文字垂直显示。只有在选定字体支持双向时“垂直”才可用。TrueType
字体不能设置“垂直”选项。
“宽度比例”：设置字符宽度相对于“字符本身宽度”的比例。“字符本身宽度”是字体文件在字符描述时已确定的宽度。输入值如果小于
1.0
将压缩字符宽度，输入值如果大于1.0则将扩大字符宽度。
“倾斜角”：设置文字的倾斜角，使文字倾斜。输入值应在-85到85之间。
二、AutoCADR14的文字输入：
AutoCADR14软件的文字输入主要有以下三个命令：text、dtext、mtext。
1、“TEXT”命令用于创建单行文字。
如果上一个命令也为text，则在“对正(J)/样式(S)/<起点>”提示后，将跳过“高度”和“旋转角度”提示而直接显示“文字”输入提示。文字将直接放在上一行文字的下方。

2、“DTEXT”
命令可连续输入多行文字，而不需重复输入命令。在每行输入一个字时,可方便的实现文字的竖排。
3、“MTEXT”命令使用“多行文字编辑器”编辑文字。
当拖动定点设备指定对角点时，将会显示一个矩形框来表示多行文字对象的位置和大小。矩形内的箭头指明段落中文字的走向。指定了第二个角点后，
AutoCAD
将显示“多行文字编辑器”对话框。请注意：“多行文字编辑器”仅显示Windows
能识别的字体，不能识别AutoCAD的SHX字体。
AutoCAD
“多行文字编辑器”可在“工具/系统配置/文字编辑器、字典和字体文件名/文字编辑器应用程序”中定义。AutoCAD默认的文字编辑器应用程序名为“Internal”，我们可定义第三方的文字编辑器进行多行文字编辑，如：WINDOWS系统的写字板、记事本、WORD等。可在“多行文字编辑器”中直接调入已编辑好的文本文件。注意：AutoCAD默认的“多行文字编辑器”调入的文件大小不得大于16K。

如果用第三方文字编辑器，可输入格式代码来产生特定的文字格式。可为文字加下划线、上划线，并创建叠式文字（如分数）。也可以修改颜色、字体和文字高度。可改变文字字符间的空格或增加字符宽度。要产生特定的文字格式，请使用下表中显示的格式代码。格式代码
用途
...o关闭和打开上划线
L...l关闭和打开下划线
~插入一个连续空格
插入一个反斜杠
{...}插入左大括号和右大括号
Cvalue;应用指定的颜色
Filename;应用指定的字体文件
Hvalue;应用指定文字高度
Hvaluex;应用多行文字对象的特性
S...^...;堆叠或^符号后的文字
Tvalue;调整字符间的间距，从.75到4次
Qangle;改变倾斜角
Wvalue;改变宽度比例来调整文字的宽度
A设置对齐方式值，有效值：0、1、2（底部、中部、顶部）
P结束段落
在换行的地方添加反斜杠（）或空格字符可实现换行。可使用大括号对（{
}），在其中输入特定的文字格式定义文字，大括号最多可以嵌套八层。如下例所示：
请{H5Fsimhei.ttf看清楚}此例子。
在R14中可使用Unicode字符编码输入。Unicode字体可包含65,535
个字符，以及为不同语言设计的形。Unicode
字体包含的字符要比系统中定义的还要多。因此，使用不可能直接从键盘上输入的字符时，可以输入转义序列
U+nnnn，其中nnnn表示字符的Unicode十六进制值。现在AutoCAD
的所有SHX形字体都是Unicode字体。例如：
U+00B0为度数符号(°)
U+00B1为公差符号(±)
U+2205为直径符号
4、利用“剪贴板”功能输入已编写好的全部或部分文本。用文字编辑软件把需要调入的文件打开，选择需要的文本，按“复制”命令使文本内容进入“剪贴板”。假如剪贴板中有文字，可以从AutoCAD
“编辑”菜单中选择“粘贴”将剪贴板中的文字粘贴到AutoCAD中。
5、用“插入”菜单“OLE对象”功能插入文本文件。把文本文件作为一个OLE对象整体插入及编辑。
三、AutoCADR14图形中文字乱码的解决:
当打开AutoCAD的图形文件时,AutoCAD自动根据图形中的文字样式定义，在AutoCAD
支持的文件搜索路径中查找字体文件，当没有找到所需要的字体文件时，AutoCAD将弹出一个对话框要求你选择一个代替的字体以正确显示。如图九所示：
当选择的字体不正确时，打开的图形中将有部分或全部文字显示为“？”，表示此文字在现在的文字定义下不能正确显示。此时可使用菜单中的“修改/特性”命令，在“样式”框中选择合适的文字样式。如图十所示：文字样式的设置可在AutoCAD
R14菜单的“格式文字样式”下拉菜单命令中设置。当有中文文字无法打开时，请先在“文字样式”
命令中设置有中文大字体或有中文字体的文字样式格式。请注意：对于文字串中的每一个字符，AutoCAD
都先搜索大字体文件。如果从中未找到该字符，才搜索普通字体文件。
2、当用AutoCAD
R14打开R12/R13的图形文件时，因为文字代码页的不同，图形中的中文文字可能出现乱码。如图十一所示：

此时请立即关闭此文件（不要保存），可使用“天正CAD软件”的“DWGCODE.EXE”程序来处理此类图形文件。DWGCODE是专为AutoCAD

R14编写的代码页转换工具，其界面如图十二所示：
“要转换的文件名”中可输入待转换的文件或目录。
“只转换以下的DWG/DXF文件”中请选择待转换的文件是用什么版本的AutoCAD绘制的。
“选择一个新的代码页”中请选择“ASCⅡ”。
“将转换后的文件拷贝到”中，当需要把转换的图形另外保存时，可输入一个新的文件目录。现在你可以按“开始转换”按钮进行转换了。

在使用“代码页转换工具”时，请注意：同一个图形文件不得多次转换，否则可能使图形文件无法修复。
使用AutoCAD软件自带的附赠程序建立图形文件工作包：在正版的R14软件中增加有一个“附赠程序”下拉菜单，执行“工具/打包”命令，执行界面如图十三所示：可将你正在绘制的图形及需要的字体文件一起“打包”保存至统一目录下。你即可以在其它的计算机中打开图形而不会担心文字符号显示的正确性。当然，你也可以自己把图形和需要的字体文件保存起来。

四、字体文件的定制：
在AutoCAD中用户可自己定义扩展名为“.shp”形定义字体文件。“.shp”
形定义字体文件是ASCII格式的文件，你可以使用文本编辑器或字处理器编辑进行编辑。
然后使用AutoCAD的“compile”命令编译该ASCII文件，编译后会形成扩展名为“
.shx”的形文件，此文件可使用“STYLE
”命令装载后使用。如果编译前的形定义文件定义了字体，则可用STYLE
命令定义文字样式，然后用文字输入命令（TEXT、DTEXT或MTEXT）将字符写入图形中。
常见ASCII字体文件的编写格式如下：
*0,4,StandardFont10/23/91；字体必须包括的特殊形编号0
6,2,2,0；定义字节行
*10,7,lf；标题行
2,0AC,14,8,(9,10),0；0AC为十六进制值
*32,7,spc
2,060,14,8,(-6,-8),0
以下略。
形定义文件的每一行最多可包含128个字符，超过此长度的行不能编译。AutoCAD
忽略空行和分号右边的文字。利用分号可以在形定义文件中包含注释。每个形说明都有一个标题行，以及一行或多行定义字节。这些定义字节之间用逗号分隔，最后以
0结束。格式如下：*编号,数据字节,名称形定义字节1,形定义字节2,
形定义字节3,...,0下面为形各个字段的说明：
“编号”段
“编号”段在形定义文件中对应唯一的一个形，“编号”段的数字必须在1到258
之间，带前缀星号
。如果定义的是字体文件，则“编号”段的数字编号要与定义的每个字符的ASCII码对应。
“数据字节”段
用于描述形使用的数据字节数目，包括结尾的“0”。每个形最多可有2,000个数据字节。
“名称”段
形的名称。形名称必须大写，以便于区分。包含小写字符的名称被忽略，并且通常用作字体形定义的标签。
“形定义字节”段
每个定义字节都是一个代码，或者定义矢量长度和方向，或者是特殊代码的对应值之一。在形定义文件中，定义字节可以用十进制或十六进制表示。如果形定义字节的第一个字符为
0（零），则后面的两个字符解释为十六进制值。定义文件定义“ASCII字体”时，第一个形说明必须为特殊的形编号
0，以提供字体本身的信息。其格式如下：
*0,4,font-name
above,below,modes,0
其中，above指定大写字母从基线往上扩展的矢量长度，below
指出小写字母从基线下降的距离。这些值定义了基本字符尺寸，用作TEXT
命令中指定高度的比例因子。
modes字节对水平字体应该为0，对双向（水平或垂直）字体为2。
AutoCAD提供的标准字体包括一些AutoCAD标注功能所需的其他字符。例如以下：
%%d度符号(°)
%%p正/负公差符号(±)
%%c圆直径标注符号
%%o打开或关闭上划线模式。
%%u打开或关闭下划线模式。
%%%绘制一个百分号。
请注意：如果要定义“大字体”时，大字体形定义文件的第一行必须以“*BIGFONT”开始。
五、常用的与文字输入有关的命令及系统变量：
COMPILE编译形文件和Postscript字体文件。
DDEDIT编辑文字和属性。
DTEXT直接在图形区输入文字。
TEXTFILL控制TrueType字体的填充方式。
0:用轮廓线显示字体
1:用填充图像显示字体
TEXTQLTY设置TrueType字体的文字轮廓的分辨率。0
表示不改变文字的平滑度；100
表示最大限度地改变文字的平滑度。此系统变量的值反映的是每英寸中的点数。较小的值会降低分辨率但提高了打印速度。较大的值会提高分辨率但降低打印速度。

QTEXT开(ON)/关(OFF)<当前>：输入on或off或按ENTER
键如果打开QTEXT，AutoCAD
将不显示文字和属性对象，而只显示文字对象外框。如果图形中包含大量文字对象，则开qtext将会减少
AutoCAD重画和重生成图形的时间。
STYLE创建文本格式。可设置文本的高度、宽度、倾斜角、使用的字体文件。
TEXTSCR打开AutoCAD文本窗口。
GRAPHSCR从文本窗口切换到图形窗口。
TEXT创建单行文字。
MTEXT创建多行文字。
LOAD加载形文件，为SHAPE命令加载可调用的形。
AutoCAD中特殊符号的输入：
在Autocad2002中输入%%142为平方米。
输入：%%179，或%%178
AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt)，SHXFont中选用wcad.shx字型，Big
Font中选用hxtxt.shx字型,点选UseBig
Font复选框，一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号，特殊符号，希腊字母，数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。（适用于单行文字）
输入方式详见下表：
输入代码特殊符号解释输入代码特殊符号解释
%%0~32空号%%123{左大括号
%%33!%%124|
%%34“双引号%%125}右大括号
%%35#%%126~
%%36$%%1270度
%%37%%%128±
%%38&%%129φ
%%39‘单引号%%130α
%%40(左括号%%131β
%%41)右括号%%132δ
%%42*乘号%%133i
%%43+加号%%134~137空号
%%44，逗号%%1380(上标)m%%138=m0
%%45-减号%%1391(上标)m%%139=m1
%%46。句号%%1402(上标)m%%140=m2
%%47/除号%%1413(上标)m%%141=m3
%%48~570~9字体偏大中间连号中间连号中间连号
%%58：冒号%%1489(上标)m%%148=m9
%%59；分号%%149~1571~9字体偏小
%%60<小于号%%158~162空号
%%61=等于号%%163△
%%62>大于号%%164▽
%%63？问号%%165~200空号
%%64@
%%65~90A~Z大写26个字母%%cφ
%%91[%%d。度
%%92\反斜杠%%p±正负号
%%93]%%u＿下划线
%%94^%%o──上划线
%%95_
%%96‘单引号
%%97~122a~z小写26个字母