AutoCAD应用技巧

1．在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生，用BLIPMODE命令，在提示行下输入OFF可消除它。


2．有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行，如打印命令，控制它的是系统变量CMDDIA，关掉它就行了。


3．椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定，当其为1时，生成的椭圆是PLINE。


4．CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生，其在程序执行中应设为0。

5．DIMSCALE决定了尺寸标注的比例，其值为整数，缺省为1，在图形有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。


6．BREAK将实体两点截开，在选取第二点时如用“@”来回答，可由第一点将实体分开。

7．CAD的较高版本中提供了形位公差标注，但圆度及同轴度中的圆不够圆，其实，AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中，其中2号和4号字符定义了圆形的形状，圆的弧度竟为127°，但不太好改正之（如改为90°更不好看）。


8．空心汉字字形如使用AutoCAD
R14中的BONUS功能（一定要完全安装AutoCAD，或自定义安装时选了它），有一个TXTEXP命令，可将文本炸为线，对做立体字十分有用。


9．AutoCAD
R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令，可实现弧形文本输出，使用方法为先选圆弧，再输入文本内容，按OK。


10．BONUS中还有一个有用的命令，即MPEDIT，用它将多个线一齐修改为多义线，再改它的线宽。


11．image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令，它将位图嵌入文件中，只用来显示，如炸开就成了空框架，如何使PCXIN等命令重现？请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下，用appload将其装入，然后就可以将位图导入（可编缉，可炸开）了。


12．BREAK命令用来打断实体，用户也可以一点断开实体，用法是在第一点选择后，输入“@”。常用一条线一段为点划线，另一段为实线时。


13．AutoCAD
R14中提供了大量的命令缩写，许多R13中无缩写的命令也有了缩写，下面提供了CAD中的单字符缩写：A:ARC,
B:Bmake,C:Circle,D:ddim,
E:erase,F:fillet,G:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,O:offset,P:pan,R:redraw,S:stretch,

T:mtext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X:explode,Z:zoo，可大量使用之，使用后会发现比鼠标点取快（尤其在1s输5个字符的速度下）。AutoCAD
R14大量扩充了简化命令，不仅增加了以首字母简化的命令（这里不列出），而且增加了用前两个字母简化的命令，常用的如：array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等，更加提高了用键盘输入命令的速度，对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。


14．AutoCADR14的命令缩写也可用在R13，方法是将AutoCAD
R14下Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD
R13的Support子目录下。

15．AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要，它记录命令缩写内容，用户可自定义它们，格式如下：<命令缩写>
*命令名称。也可定义系统命令，AutoCAD
R14提供了sh命令，可执行DOS命令，但在Windows下作用不大。

16.AutoCAD
R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令，笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大，但使用起来会发现屏幕一闪（进了DOS），又返回，十分让人不愉快，让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:

(defunc:notepad()
(startapp"notepad")
)
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除，重入CAD后，再将此程序用命令：（load
"note"）装入，下一次用NOTEPAD命令会有更好效果，最好将（load
"note"）加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。

17．AutoCAD
R14中打印线宽可由颜色设定，这样机械制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层，在层中定义了线型和颜色，而在打印设置中设定线型与颜色的关系，效果良好。


18．AutoCAD
R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板，要好好加工它，把常用的层、块、标注类型定义好，再加上标准图框，可省去大量重复工作。


19．AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件，可以直接观察它们，如果学习开发Lisp应用程序，注意：R14可是最后一版Lisp文件内容公开的AUTOCAD，在CAD2000中Lisp文件内容是加密的（笔者正在研究解密程序）。


20．AutoCAD二次开发工具很多，Lisp早就有了，R11提供了ADS（Acad
Developsystem），R12中提供了ADS对实模式下C编译器（如BC，MS
C）的支持，R13提供ARX(AcadRuntimeeXtend),R14提供了VB
Automation，这个Automation使VB编写CAD程序成为可能，渴望CAD编程的人有了一个最好的选择，不必学习ADS、ARX、Object
ARX，和AutoLisp，一起加入AutoCAD编程的世界。

21．用户自定义的Lisp文件一定要自动装入AutoCAD，这样就需要在acadr14.lsp中加入用户Lisp文件的装入语句，acadr14.lsp（早期版本为acad.lsp），好似DOS的Autoexec.bat，一定要好好利用，在其中如定义了名为S：：STARTUP（）的函数可自动运行它（给CAD加个启用画面如何，可用STARTUP加startapp函数，也可加登录密码）。


22．将AutoCAD中的图形插入WORD中，有时会发现圆变成了正多边形，用一下VIEWRES命令，将它设得大一些，可改变图形质量。


23．形如f30H11(
)的标注如何去标注呢，请在文本内容中输入“%%c30{H11(}{\H0.7x;\S+0.1^-0.2;})”，可以实现，如嫌太麻烦，就编个程序来简化操作。


24．AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中，但这样一来过多的块使文件过于庞大，用PURGE来清除它们吧，一次清一层，一定要多用几次呀！


25．AutoCAD
R14的帮助文件内容十分丰富，由很多本“书”组成，一层层打开，多看它们用处是很大的，其中包括了CAD的各方面，比任何CAD大全还全，你是否想您的帮助加入其中，请修改acad.cnt，加入自己帮助的链接。


26．在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件，在R14下用ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和
.rtf的文件，再用HelpWorkshop工具（在VC5中有）将其项目打开，编译为.hlp文件。


27．在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途，用Slidelib.exe可将幻灯片作库，mc.exe可实现菜单的编译。


28．在作完零件图进行组装时，可将零件图块插入后焊开，再用group成组后组装，这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态，取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改，要移动零件时再打开组状态。


29．在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件，将其修改可将自己的命令加入菜单中，再用menu命令装入，可参加AutoCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单，可在工具条上点右键，在toolbar对话中，点new按钮，输入工具条后，一个新工具条产生，再选Customize按钮，选定custom，将空按钮拖入工具条中，再在空按钮上按右键，这样就可定义自己的按钮图标和命令。


30．AutoCAD的状态行也可自定义，用DIESEL语言可以访问它，最简单的方法用modemacro命令，后输入$(getvar,clayer)，以后当前层名就显示在状态行上，用户化可谓无孔不入吧！


31．AutoCAD的图形格式为.dwg，也可导出为.bmp及.wmf或.eps、.dxf、.3ds，如果用render命令可存为.pcx、.tga、.tif格式，AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式，要为系统装一个名为“Raster
fileexport”的打印机，用它打印到文件，ACAD2000还可将文件存为JPG格式。

32．render进行着色时，render无关闭按钮，用户可用：(arxunload
"render")，因为它是ARX文件扩展的功能。

33．dimzin系统变量最好要设定为8，这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零，用户直接接受缺省值十分方便快捷。


34．如遇到快捷键失效，如^o失去作用，变为正交模式切换的情况，请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。


35．在多行文字（mtext）命令中使用Word97编辑文本。
Mtext多行文字编辑器是AutoCAD
R14中的新增功能，它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式，它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本，这一功能可以用如下方法实现：

打开“Tools”菜单选“Preferences”
命令，“Preferences”对话框弹出后，打开“Files/Text
Editor，Dictionary，andFontFileName/TextEditor
Application/Internal”，双击“Internal”，出现“Selecta
file”对话框，接着找到“Winword.exe”应用程序文件，击“打开”钮，最后单击“OK”返回。完成以上设置后，用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序，为AutoCAD中的文本锦上添花。


36．巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非常实用的命令，如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令，尤其适用于大批文字的修改，但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load
Application...”选项，再利用对话框打开AutoCAD
R14/Support下的Chtext.lsp文件，然后击
“Load”钮，或者也可以直接在命令行中键入“（load“chtext”）”
以达到载入的目的，如此做总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题，右击任意工具钮，弹出“Toolbars”对话框，击“Customize...”钮，在“Categories：”中选“Custom”项，将出现的空按钮拖到工具条中目标位置，击“Close”钮返回，接着右击空按钮，出现“Button
Properties”对话框，在“Name：”栏中为命令钮命名，“Help：”栏中你可写入或不写入内容，然后在“Macro：”中键入“（load
“chtext”）cht”，至于“Button
Icon",用户可选系统提供的图标，也可以点“Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件，最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”（注意：前面要有空格），所以你只要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。


37.“Stretch”命令也是一个常用命令，但输入命令后，系统总要提示“select
objecttostretchbycrossing_windowor
crossing_polygon...”，要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选择目标。为了使操作简化，用户只需将系统提供的工具按钮做些小小的修改即可。右击任意工具按钮弹出“Toolbars”对话框，再右击“stretch”工具钮弹出“Button
Proporties”对话框，在“Macro：”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再点击处理后的工具钮就可以直接选择目标进行操作。


38．AutoCAD
R14用户通常均采用系统给出的缺省格式存盘，这种格式存盘的缺点是文件所占空间大，不能用低版本的应用程序（如：AutoCAD
R12、AutoCADR13）打开，为避免磁盘空间的浪费，你可以在“SaveDrawing
As”对话框的“保存类型”中选“AutoCADR12/LT2
Drawing”格式存盘。例如：同一dwg文件用两种方式存盘，它们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方法对配置较低的用户尤为实用。


39．有时在打开dwg文件时，系统弹出“AutoCAD
Message”对话框提示“Drawingfileisnot
valid”，告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作，然后打开“File”菜单，选“Drawing
Utilities/Recover”命令，或者在命令行直接用键盘输入“recover”，接着在“Select
File”对话框中输入要恢复的文件，确认后系统开始执行恢复文件操作。

40．汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“＊＊＊POP”的条目，每一条目定义了一列下拉菜单。将引号中的英文命令名称改为中文，存盘退出。再在R14中输入“menu”命令，将chinese.mnu菜单文件装入，下拉菜单就变成了中文。还可以再装入acad.mnu
文件将菜单还原。　　

41．R14默认的“命令取消”键是“ESC”键，如果你已经习惯了R12的“Ctrl＋C”怎么办呢？点击菜单Tools\
preferences\compatibility\priorityfor
acceleratorkeys\autoCAD
classic，然后就可以用“Ctrl＋C”取消命令了，同时“ESC”键仍然有效。　　

42．trim命令中提示选取要剪切的图形时，不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时，要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时，输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线，回车，这时被该虚线接触到的图形全部被剪切掉。　　


43.单击“ObjectPropertys”工具条上的“Makeobjects'layer
current”按钮，然后在作图区选择要去的图层上的任一图形，当前层立刻变换到选取的图形所在层。　　


44.用R14打开R12的文件时，即使正确地选择了汉字字形文件，还是会出现汉字乱码，原因是R14与R12采用的代码页不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp
后，首先选中“R11／R12”复选框，再单击“Browse”按钮，选择要转换的文件或目录，然后选择新的代码页，ANSI936或GB2312均可，单击“Start
Conversion”即开始转换。转换后，在R14中就能正确地显示汉字。