在AutoCAD中做纯文本的导入导出

简介：
在使用AutoCAD绘图软件进行工作时，有时需要把用文字编辑器写好的段落文字插入到图形中，并用AutoCAD的文字编辑命令进行修改；有时也需要把图形中已有的文字输出到文件中，以便用文字编辑器进行处理。AutoCAD中并没有直接提供关于文本插入和文本输出的命令，遇到这样的问题该怎么办？当然，通过剪贴板进行OLE方式的复制与粘贴是无法实现上述要求的。下面介绍的方法能够解决在AutoCAD与文字编辑器之间进行纯文本的导入和导出的问题。

关键字：CAD计算机
　　1.导入文本
　　虽然AutoCAD中没有提供插入文本的命令，但是利用多行文字编辑命令“Mtext”可以实现文本插入。在Mtext的对话框中有一个“ImportText…”命令按钮，点击后出现“打开”对话框，在此可以选择磁盘上的“.txt”、“.rtf”格式的文件进行插入，插入后的文本即可用“Ddedit”命令进行编辑，注意插入文件大小不得超过16KB，这显得美中不足。值得一提的是可以将“Mtext”默认的文字编辑器改为“Windows
记事本”或者“MicrosoftWord
2000”。选取“Tools”菜单的“Preferences…”对话框，将“Text
Editor、Dictionary、FontFileNames”目录下的“Text
EditorApplication”项，由“Internal”改为记事本或Word
2000的磁盘路径，例如：C:WindowsNotepad.exe。通过设置系统变量“Mtexted”也可以实现相同操作。

　　2.导出文本
　　如果仅有少量文字需要导出，那么在“Ddedit”或“Mtext”的编辑框中，选择文字进行复制，然后粘贴到文字编辑器中即可。但是如果图纸中有大量散落的文字需要导出，上述方法就不太适用了。下面提供的小程序“ExpText.lsp”，可以通过AutoCAD的窗选方式直接将所选文字输出到文本文件中去。

;;;ExpText.lsp(defunc:EXT(/flnmfnsnindex
entsenttxt)
　(setqflnm(getstring"Filename:"))
　(setqfn(openflnm"w"))
　(setqs(ssget))
　(setqn(sslengths))
　(setqindex(-n1))
　(repeatn
　　(setqents(entget(ssnamesindex)))
　　(setqindex(-index1))
　　(setqent(assoc0ents))
　　(if(="TEXT"(cdrent))
　　　　(progn
　　　　　　(setqtxt(cdr(assoc1ents)))
　　　　　　(write-linetxtfn)
　　　　)
　　)
　)
(closefn)
)
(princ"文本导出:EXT")
　　程序建立后，通过“Appload”命令加载“ExpText.lsp”，在“Command：”后键入EXT回车，输入文件名（可带路径及后缀名）、窗选实体（自动过滤非文字实体），此时输出到文件的文字实体将按其在AutoCAD实体集中建立的先后次序及回车换行。